Informacje dla oferentów do przetargu na zamówienie pn.: Remont i modernizacja zaplecza higieniczno-sanitarnego hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie – Wyjaśnienia do specyfikacji nr sprawy 2/07/2020 **– Odpowiedzi na pytania.**

Pytania:

1. Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki drzwiowej oraz podanie parametrów technicznych tej stolarki o której mowa w przedmiarze robót w pozycji 55, 56, 57, 58. W PT oraz STWiOR brak jakichkolwiek danych stolarki. Bez dokładnych danych technicznych stolarki nie jesteśmy w stanie prawidłowo dokonać wyceny stolarki drzwiowej.

AD1. Pozycja 57 w Przedmiarze dotyczy drzwi na salę gimnastyczną o wymiarach w świetle szerokości 1,92m i wysokości 2,04 m.(2 sztuki). Drzwi dwuskrzydłowe otwierają się 180 stopni. Aluminium w kolorze brązowym przeszkolona górna część każdych ze skrzydeł. Szkło bezpieczne o grubości minimum 20 mm. Profil aluminiowy drzwi grubości minimum 50 mm.

Pozycja 58 w Przedmiarze dotyczy drzwi wewnętrznych ,ze wzmocnioną ramą, z 3 zawiasami, w zależności od potrzeby zamontowane zamki na klucz, blokadę łazienkową (wc), wkładkę patentową. Kolor ciemny brąz lub drewnopodobny.

Drzwi o wymiarach w świetle 0,8m szerokości 2,0 m wysokości -5 sztuk oraz

drzwi o wymiarach w świetle 0,9m szerokości 2,0 m wysokości -18 sztuk

W części drzwi montować tuleje nawiewne lub możliwość podcięcia (wycięcia dolnej części).

Pozycja 59 w Przedmiarze dotyczy drzwi wewnętrznych ,ze wzmocnioną ramą, z 3 zawiasami, w zależności od potrzeby zamontowane zamki na klucz, blokadę łazienkową (wc), wkładkę patentową. Kolor ciemny brąz lub drewnopodobny.

Drzwi o wymiarach w świetle 0,9m szerokości 2,0 m wysokości 7 sztuk - otwierają się 180 stopni. W drzwiach montować tuleje nawiewne lub możliwość podcięcia (wycięcia dolnej części).

Pozycja 60 w Przedmiarze dotyczy ościeżnic stalowych lub drewnianych (płytowych wzmocnionych) Kolor ciemny brąz lub drewnopodobny. 3 zawiasy.

Ościeżnice o szerokości do drzwi w świetle 0,8 m i 0,9m i wysokości 2,0 metrów.

1. Proszę o udostępnienie rysunku szczegółowego balustrady na antresoli o której mowa w pozycji 42 przedmiaru robót. Brak informacji z jakich prętów stalowych ma być wykonana balustrada, proszę o dokładne informacje.

AD2. Specyfikacja produktu balustrada ze stali nierdzewnej.

Słupek wykonany z rury Ø42,4 mm, wysokość 970 mm + wysokość pochwytu Ø42,4 mm . słupek montować co 1 metr.

Pochwyty wykonane z rury Ø42,4 mm, długość 2,5 mb., Łącznik rury Ø42,4 mm,

Rurka wypełniająca Ø12,0 mm, co 12 cm w poziomie.

Inne elementy balustrady:

Łącznik rurki Ø12,0 mm; Zaślepka wypukła pochwytu Ø42,4 mm; Zaślepka tulejkowa rurki Ø12,0 mm; Śruba imbusowa M5 do połączenia pochwytu ze słupkiem

Pochwyt należy nawiercić i nagwintować we ustaleniu miejsca zamocowania słupków do podłoża.

1. Czy w pomieszczeniu 1/1 (antresola)i 0/36 (Kotłownia) będą wymieniane płytki, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie pozycji kosztorysowych o powierzchnię tych pomieszczeń.

AD3. W pomieszczeniach nr 1/1(antresola) i 0/36(kotłownia) nie będą wymieniane płytki ceramiczne.

1. Brak w PT oraz STWiOR parametrów technicznych płytek posadzkowych oraz płytek ściennych.

AD4. Płytki posadzkowe w pomieszczeniach wykonać jako nie poślizgowe o wymiarach 30x30 cm. R10. Stopień ścieralności 3. Powierzchnia matowa. W kolorze ciemny brąz lub płytka drewnopodobna. Płytki ceramiczne naścienne o wymiarach 20x20 cm w kolorze jasnym –pastelowym –kremowym. Powierzchnia matowa lub błyszcząca.

1. W pozycji 78 przedmiaru robót mowa jest o montażu ustępów pojedynczych
z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ”kompakt” ,<Kompakt zabudowany> ,Czy zamawiający ma na myśli montaż ustępów wiszących na stelażu np. typ Geberit. Jeżeli tak to w przedmiarach robót brak jest pozycji montażu stelaża oraz obudowy stelaża z płyt gipsowo kartonowych. Po wyborze przez Zamawiającego ustępów proszę o uzupełnienie brakujących pozycji w przedmiarze robót.

AD5. Zamawiający miał na celu montaż ustępów wiszących na stelażu zabudowanego płytami G-K. Dodatkowe prace związane z zabudowa ustępów pozycja 47.

1. W przedmiarze robót jest pozycja montaż wodomierza fi 25 ,natomiast w projekcie jest zestaw wodomierzowy wraz z zaworem pierwszeństwa -proszę o informację jaki wodomierz zastosować.

AD6. Ma być zestaw wodomierzowy (wodomierz dn40) wraz z zaworem pierwszeństwa. Pozycja w przedmiarze 65.

1. W przedmiarze jest Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' <KOMPAKTOWY ZABUDOWANY>-proszę o informację czy ma być zamontowany kompakt czy miska wisząca na stelażu podtynkowym.

AD7. Ma być zainstalowany zestaw stelażowy +miska wc wraz z deską.

1. Proszę o informację dotyczącą baterii natryskowych, wykonanie zwykła natynkowa z mieszaczem ,czy czasowe podtynkowe lub natynkowe ,oraz baterie umywalkowe czy maja być zwykłe z mieszaczem czy czasowe.

AD8. Mają być baterie natryskowe podtynkowe ,czasowe wraz z mieszaczem. Baterie umywalkowe czasowe z mieszaczem.

1. Czy do umywalek stosować półpostumenty?

AD 9. Mają być baterie natryskowe podtynkowe ,czasowe wraz z mieszaczem. Baterie umywalkowe czasowe z mieszaczem.